|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **等离子电切镜镜头**  **标准配置清单** | | | |
| **电切内窥镜及附件一套包含如下：** | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 |
| 2.1 | 工作手柄 | 被动式 | 1个 |
| 2.2 | 内鞘 | 24Fr，可360°旋转 | 1条 |
| 2.3 | 外鞘 | 26Fr，带进出水开关 | 1条 |
| 2.4 | 内窥镜 | 25°或12° | 1条 |
| 2.5 | 闭孔器 |  | 1条 |
| 2.6 | 连接线 |  | 1条 |
| 2.7 | 电极 | 环状,针状，滚球状可选 | 3条 |