**包埋机冷台技术参数**

1、主要功能：冷冻蜡块；

2、输入电压：AC220V/50HZ ；工作电流约为0.62A，起动电流约为2.3A；

3、最大功率：120AV；

4、工作窒温度范围：15℃至30℃

5、工作窒相对湿度：最大80％

6、冰台板尺寸：280×340

\*7、制冷温度设定范围：0℃~-40℃

8、外形尺寸：约为400×585×390

9、重量：约22Kg

10、开关键直接控制，可持续工作。