**绝缘检测仪和环境浓度监测仪参数**

一、**环境安全监测系仪 数量：1套**

1、用途：用于消毒供应中心环氧乙烷、过氧化氢有害气体的浓度监测报警提示

2、环境浓度安全监测系统报警控制主机检测通道数多通道：至少1路过氧化氢浓度检测、1路环氧乙烷浓度检测、1路甲醛浓度检测。

3、环境浓度超标有声光报警提示。

4、安装方式：壁挂式安装。主机显示屏上有每个通道的实时检测值。能和任何品牌或型号的灭菌器匹配。移机安装后能确保性能正常。

**二、医用绝缘检测仪 数量：1台**

1、用途：为医院消毒供应中心、手术室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测

2、输出电压：0～5000 V可调，输出电流：＜0.1 mA

3、同时满足常规器械及高压测试的检测需要

4、具有声、光报警提示。