**经皮黄疸仪参数**

1.网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz

2.配备充电基座，内置充电电池可长效充电

3.光源: 氙闪光灯

4.光源寿命：不低于150000次

5.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）

6.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)

7.重复性：≤3%

8.信息提示：低电压提示

9.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式

10.时间设置：可实现时间日期的修改

11.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关

12.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换

13.屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟

14.历史数据保存：可保存测量结果、测量时间