**耳、鼻、咽喉内镜镜头和维修参数**

耳、鼻、咽喉内镜配件（镜头）为耳鼻咽喉头颈外科手术必须配件，但随着手术量增加，镜头使用寿命仅1-2年，所以需要经常更换。我科原来每年是通过议价引进和维修，给科室和设备科增加了工作量。我科希望可以通过这次议价，以后在2-3年内延续引进和维修，更加便利，减少科室和设备科的工作量。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 耳内窥镜 | 0°Φ3×105mm | 1 | 支 |
| 耳内窥镜 | 30°Φ3×105mm | 1 | 支 |
| 鼻 窦 镜 | 0°Φ4×175mm | 1 | 支  |
| 鼻 窦 镜 | 30°Φ4×175mm | 1 | 支  |
| 喉内窥镜 | 70°Φ5×175mm | 1 | 支 |
| 喉内窥镜 | 0°Φ4×183mm | 1 | 支 |
| 鼻窦镜(高清) | 0°φ4\*175mm，HD | 1 | 支 |
| 耳内窥镜(高清) | 0°φ2.7×105mm,HD | 1 | 支 |
| 内窥镜 | Φ4×302mm 0° | 1 | 支 |
|  |  | 9 | 件 |