**胃肠多功能治疗仪技术参数**

**一、控制部分**

★1.1 电脑一体机显示，触屏操作：可提供胃/肠模式、胃肠起搏频率、音乐曲目选项、强度调节，音量大小、时间设定、运行/停止等选项；

1.2 提供胃肠起搏音乐模式和普通模式两种疗法，每种模式可以强度调节;

提供中医穴位电疗法

★1.3治疗时间可根据病人情况自主设置治疗时长

**二、技术部分**

2.1 工作频率:1KHz-10KHz,允差±10 %，提供多种调制波形，调制频率不窄于0Hz-150Hz。

★2.2 输出电流：在500欧姆负载下小于等于1500Hz交流最大电流不超过80mA

，大于1500Hz交流最大电流不超过100mA。允差±10 %。输出电流稳定。

2.3 可双人同时治疗

2.4 具有定时功能

2.5 治疗过程中可提供心理干预疗法（精神疗法）

2.6 可以查询穴位位置，可以查询经络、脉络流向。

2.7 治疗仪具有自动复位功能

三，整机质保3年。