**硬质支气管镜技术参数**

|  |
| --- |
| **一、国产****二、硬质支气管镜**1）、直径4.5mm，长度为550mm；2）、视野角度0度；3）、实现高清成像；4）、蓝宝石玻璃镜面；**三、支气管镜鞘及手术器械配置** 1）、分别配备330mm及430mm多种规格长度的外管鞘； 2）、外管鞘直径分别有11.7mm、12.2mm、12.8mm、13.5mm、14mm等多种规格，可适应多种病人的使用；3）、配备鳄鱼双开及花生钳双开多种种光学钳供选择；4）、配备麦口单开、鳄口单开、花生钳双开以及紧抓型的多种异物钳；5）、配备吸引管及吸引管清洗器；6）、镜鞒可拆卸设计，更有效地对管鞘进行消毒，并可以术中自由更换不同直径的管鞘来满足手术的使用；7）、长度600mm的异物钳，可到达更深的位置。**四、冷光源**1）、灯泡连续使用寿命大于500小时；2）、具有增强光亮度模式；**五、全高清影像系统**1）、具有数字信号高清输出（HD/SD SDI/DVI）功能，具有卡式连接器，全封闭防水，便于清洗消毒；2）、高清摄像头可连接多种光学视管；4）、分辨率为1920\*1080P，宽高比为16:9，符合国际1080P的全高清标准；5）、具有构造和轮廓两种结构强调功能；6）、 图像预冻结功能；7）、自动记忆功能，可自动记忆白平衡，测光模式，增强功能，消光功能，色调等内容；8）、具有图像拍照，视频录制功能；9）、摄像头具有快捷键按钮，可设置多种常用功能；10）、具有特殊的暗区改善功能以及图像翻转功能；11）、具有伽马模式及去摩尔纹功能；**六、监视器**1）、监视器≥24英寸；2）、全高清液晶专业医用显示器。**七、台车**1）、配备专用医用台车**八、配置** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 光学镜 | 2 | 支 |
| 标准硬质支气管镜鞘 | 2 | 支 |
| 加长硬质支气管镜鞘 | 6 | 支 |
| 支气管镜手术器械 | 11 | 把 |
| 高清内窥镜摄像机 (含摄像头) | 1 | 套 |
| 氙气光源（含导光束） | 1 | 套 |
| 24寸全高清内窥镜专用监视器 | 1 | 套 |
| 医用专业台车 | 1 | 套 |