**高端复合手术床询价参数**

---、床体材质：纤维复合材料（轻量化、高强度、X射线低衰减）或航空级铝合金。

 床面透X线率需≥90%（确保影像清晰，减少伪影）。

二、模块化设计：支持快速拆卸/组装，适配头架等。

三、具备升降功能、平移功能、旋转

四、最大承重：≥250kg（静态）/≥200kg（动态）。

五、 影像兼容性全兼容滑轨CT、DSA（数字减影血管造影）。

六、能开展心脏杂交手术（TAVR+冠脉造影）、神经介入+开颅联合手术。