**腔内容积探头**

**一、商务要求：**

1. 安装与维护的工程师具有有效期内的原厂公司颁发的医疗设备服务资质证。

2．售后服务方必须具备400客户服务专线电话

2.1．每年365天开通， 并有专人接听（400专线服务）

2.2．每天开通服务时间不少于12小时（400专线服务）

3.探头在保修期内出现故障，经检测和确认故障后，直接更换全新探头，保质期壹年；

4.供应商需提供原厂开具针对本项目设备的售后服务授权书，需盖原厂公章。

★5.探头需与我院设备配套使用

探头类型: 腔内容积

应用领域: 妇产科，泌尿

带宽: 2.0-9.0 MHz

最大摆动角度：120°

曲率半径: 10mm

深度: 4-40cm

B模式频点: 2.0-6.0, 2.8-8.2, 3.0-9.0 MHz

谐波频点: 4.0, 5.0, 6.0 MHz

彩色多普勒频点: 4.4, 5.0, 5.7,5.0(HR Flow) MHz

频谱多普勒频点: 4.4, 5.0, 5.7 MHz

穿刺架: NGB-021, 单角度, 可消毒

2、软件增配：

 机器操作系统从Win7升级到Win10，并将Doppler升级到最新版本。

 高级斑点噪声抑制技术(iClear+)功能升级。