**生命体征自动采集机招标询价参数**

1. 适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式
2. 支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温、呼气末二氧化碳等参数
3. 内置可充电锂电池，支持不少于8小时供电，支持关机延迟
4. 可通过有线网络和无线网络无缝连接医院信息系统
5. 能接入中央监护系统，支持查看连续监测与点测数据
6. 支持设备在线维护，直观查看设备利用情况
7. 生命体征自动采集机满足全院设备接入、科室集成工作站
8. 保修期≥3年